彭阳县红河镇常沟村、城阳乡城阳村、草庙乡和沟村美丽村庄实施方案

一、项目背景

根据《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，自治区政府办公厅印发《关于推进美丽乡村建设高质量发展的实施意见》，为推动美丽乡村建设高质量发展，全面提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平。自治区每年支持建设50个“集聚提升类、城郊融合类”高质量美丽村庄，支持20个“特色保护类”传统村落保护利用，同步保障建设用地指标，统筹整合相关奖补支持资金；落实农村人居环境整治政策，全面推进村庄整治改造。

二、建设必要性

（1）建设美丽乡村，是落实乡村振兴战略的必然要求

党的二十大报告指出，“全面推进乡村振兴”“提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”“统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村”。美丽乡村是“生态宜居”政策落实的重要内容，是推进生态文明建设的重要举措，是提升村庄形象的现实需要。全面推进美丽乡村建设，通过上下配合，全体参与，采取得力措施，形成长效机制，努力建设“环境整洁、空气清新、崇尚美德、文明和谐”的美丽村庄，让农村成为农民安居乐业的美丽家园。

（2）建设美丽村庄，是提升农村人居综合环境有效途径

美丽村庄建设是促进城乡融合发展的重要举措，加快美丽村庄建设，是切实解决城乡发展不平衡、农村发展不充分的一项重要任务。美丽村庄建设是疏解整治促提升专项行动的重要内容。美丽村庄建设是加强生态文明建设的重要抓手，为农民建设幸福美好家园，为市民提供更多更优质的生态产品。

（3）建设美丽村庄，是保护乡村文化的要求

加强传统村落以及乡村传统文化资源的保护传承，充分利用这些文化资源，可以促进乡村文化的繁荣和发展，可以使人民群众形成认同感、归属感。富有地方特色的民俗文化活动等村落文化，为当地百姓所喜闻乐见，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。

（4）建设美丽村庄，是推动农村经济及相关产业的发展的重要基础

通过村庄生态、基础设施完善提升，改善村庄人居环境质量，提升旅游接待村落形象，间接促进产业升级，加快村庄产业融合发展，在满足了村民日常生产、生活需求的同时，也给村民和村集体带来收益，实现农民增收、农村富裕。通过带动产业留住人口、吸引返乡人员就业创业，推动经济发展。

三、村庄概况

红河镇隶属于宁夏回族自治区固原市彭阳县，地处彭阳县西南部，东、西、北环邻城阳乡、新集乡和白阳镇，南与甘肃平凉市寨河回族乡为邻，行政区域面积164.05平方千米。常沟村下辖高河、常沟、雷咀、王石沟、河堡5个村民小组，户籍人口613户2045人，常住275户989人。

城阳乡位于彭阳县东南部，茹河下游，地处北纬35°49′，东经106°46′。北与孟塬、草庙乡接壤，东与镇原县郭塬乡分界，南与红河乡毗邻，西与白阳镇相连，距彭阳县城15公里，东西长21公里、南北宽14公里，区域面积186.69平方公里。城阳村为城阳乡政府驻地。

草庙乡地处彭阳县中北部，东与孟塬乡接壤，南靠白阳镇、城阳乡，西依王洼镇，北同冯庄乡相邻，距县城26公里。309国道横穿东西，202省道纵贯南北。是往返北部7个乡镇交通枢纽。和沟村辖设和沟组、大湾组2个村民小组，现有191户671 人。

四、建设地址

该项目位于彭阳县红河镇常沟村、城阳乡城阳村、草庙乡和沟村。

五、建设规模和内容

1.红河镇常沟村：混凝土硬化路面10904.7㎡，铺设砂砾石路面4638.5㎡，安装太阳能路灯20套、标志牌6套；新建边沟542m，配套防滑钢筋8972kg、钢管涵10.5m、铁皮垃圾箱5个等。

2.城阳乡城阳村：混凝土硬化路面9188.67㎡；安装太阳能路灯20套、标志牌6套，新建边沟440m，配套防滑钢筋3049.9kg、钢管涵48m、铁皮垃圾箱5个，铺设DN225双壁波纹管53m、DN315双壁波纹管234m，配套建设混凝土检查井17座、雨水口5座、化粪池1座，配备潜污泵2台、100mmPE管180m等。

3.草庙乡和沟村：硬化混凝土路面2818.76㎡；安装太阳能路灯20套、标志牌3套，新建公共卫生间1座、钢筋混凝土化粪池1座、边沟749m，配套防滑钢筋4401kg、钢管涵5m、铁皮垃圾箱5个等。

六、建设期限

2024年6月至12月

七、投资概算

概算总投资648.01万元，其中：工程费用595.15万元，其他费用43.28万元，预备费9.58万元。（资金来源：涉农整合资金及县级配套）

八、项目资产管护运营保障措施

1.建设项目决算完成后，由建设方交付使用方，双方共同对资产进行核实与交接，并填写移交清单。

2.使用方严格按照项目建后运行管理办法，明确责任，加强资产运行管理。乙方必须按章操作，对设施设备进行定期维护和保养，保证设施设备正常运转，若有损害由乙方维修并承担一切费用。乙方必须保证管护和经营期间各种安全工作，由此产生的一切意外事故，由乙方承担一切责任。接受甲方的监督，定期向甲方通报对委托资产的管理情况。

九、项目受益及计划目标

常沟村预计受益人口413人，城阳村预计受益人口382人，和沟村预计受益人口103人，计划实施地村组道路硬化率提升1%，人居环境综合整治率提升1%。

附件：绩效目标表

彭阳县住房和城乡建设局

2024年6月21日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 彭阳县红河镇常沟村美丽村庄建设项目 | 项目负责人 | 黄金智 |
| 主管部门 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 220万元 |
|  其中：财政拨款 | 220万元 |
|  其他资金 |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |
|  目标1：改善乡村人居环境和交通条件 目标2：提高村民生活水平 目标3：促进城乡经济快速发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：混凝土硬化路面面积 | ≥6000㎡ |
| 指标2：边沟长度 | ≥100m |
| 指标3：安装路灯数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 指标1：建设标准 | 竣工验收100%合格 |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2024年11月份完成  |
| 成本指标 | 指标1：混凝土硬化路面面积 | 180元/平方米 |
| 指标2：边沟长度 | 585元/米 |
| 指标3：安装路灯数量 | 4000元/盏 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：城乡差距 | 缩小 |
| 指标2：受益人口数 | ≥100人 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善环境质量 | 提升 |
| 指标2：改善居民生活环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众 | 95%以上 |
| 项目绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 彭阳县城阳乡城阳村美丽村庄建设项目 | 项目负责人 | 黄金智 |
| 主管部门 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 200万元 |
|  其中：财政拨款 | 200万元 |
|  其他资金 |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |
|  目标1：改善乡村人居环境和交通条件 目标2：提高村民生活水平 目标3：促进城乡经济快速发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：混凝土硬化路面面积 | ≥6000㎡ |
| 指标2：边沟长度 | ≥100m |
| 指标3：安装路灯数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 指标1：建设标准 | 竣工验收100%合格 |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2024年11月份完成  |
| 成本指标 | 指标1：混凝土硬化路面面积 | 180元/平方米 |
| 指标2：边沟长度 | 585元/米 |
| 指标3：安装路灯数量 | 4000元/盏 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：城乡差距 | 缩小 |
| 指标2：受益人口数 | ≥100人 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善环境质量 | 提升 |
| 指标2：改善居民生活环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众 | 95%以上 |
| 项目绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 彭阳县草庙乡和沟村美丽村庄建设项目 | 项目负责人 | 黄金智 |
| 主管部门 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100万元 |
|  其中：财政拨款 | 100万元 |
|  其他资金 |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |
|  目标1：改善乡村人居环境和交通条件 目标2：提高村民生活水平 目标3：促进城乡经济快速发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：混凝土硬化路面面积 | ≥2000㎡ |
| 指标2：边沟长度 | ≥100m |
| 指标3：安装路灯数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 指标1：建设标准 | 竣工验收100%合格 |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2024年11月份完成  |
| 成本指标 | 指标1：混凝土硬化路面面积 | 180元/平方米 |
| 指标2：边沟长度 | 585元/米 |
| 指标3：安装路灯数量 | 4000元/盏 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：城乡差距 | 缩小 |
| 指标2：受益人口数 | ≥100人 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善环境质量 | 提升 |
| 指标2：改善居民生活环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众 | 95%以上 |