彭阳县王洼镇陡沟村

村庄规划（2023-2035年）

一、项目名称

《彭阳县王洼镇陡沟村“多规合一”实用性村庄规划（2023-2035年）》。

二、规划范围

本次规划范围为彭阳县王洼镇陡沟村的行政辖区内的全域国土空间，村域国土面积为1263.62公顷。辖3个村民小组，分别为陡沟组、高老庄组、石头沟组。

三、规划期限

本次村庄规划以2022年为基期年，规划期限为2023-2035年，规划近期至2025年，远期至2035年。

四、规划方案

1、村庄类型

规划陡沟村为整治改善类。

2、规划定位

结合陡沟村现状自然条件、区位条件、产业基础、区域产业布局及政策体系配套，以自然资源保护为前提，以农业科技为支撑，以土地综合整治、产业转型升级、人居环境整治、完善村社组织架构为抓手，在切实落实耕地保护和节约集约用地的前提下，依托优越的区位环境和良好的优势资源，将陡沟村建设成基础设施完善，环境优美，现代化农业与规模养殖业联动发展的美丽宜居新村。

3、国土空间底线管控

（1）生态保护红线

根据彭阳县生态保护红线划定成果，本次规划的陡沟村划定生态保护红线205.3公顷。

（2）永久基本农田

本次规划的陡沟村划定永久基本农田386.78公顷。

4、国土空间用地布局

规划城乡建设用地26.18公顷，均为村庄建设用地；区域基础设施建设用地为14.36公顷；其他建设用地0.1公顷。

5、产业发展规划

结合陡沟村产业特点和村民需求，合理安排村域各类产业用地，以提高效率、保障安全生产、便于治理污染和卫生防疫为目标，因地制宜的合理利用好村内的优质的自然资源和农业资源。

依托陡沟村的自然资源、农业资源，结合村庄产业发展趋势和村民生产需求，合理安排产业布局，在空间上形成有机联系、互为补充的多个产业板块。打造： “一心引领、三片协同，多点保护”的产业空间布局。

一心：以村委会为中心的综合服务中心和民生服务中心。

三片：以陡沟组为片区的特色种植；高老庄组为片区的规模化种植区；石头组为片区的高效节水农业。

多点：结合村域生态保护红线较分散的情况，用多点、多样的保护，让保护生态成为新型产业。

6、用途管制

（1）耕地与永久基本农田

任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。村民不得随意占用耕地，确需占用的，应经村民小组确认，村委会审查同意出具书面意见后，由镇政府按程序办理相关报批手续。未经批准，不得在园地、林地及其他农用地进行非农建设活动，不得进行毁林开垦、采石、挖沙、采矿、取土等活动。本村内划定的设施农用地应按规定要求兴建设施和使用土地，不得擅自或变相将设施农用地用于其他非农建设，并采取措施防止对土壤耕作层破坏和污染。

（2）生态保护管控

禁止在红线范围内从事不符合国家规定的活动。严格保护村内林地、湿地、陆地水域、其他自然保留地等生态用地，不得进行破坏生态景观、污染环境的开发建设活动，做到慎砍树、禁挖山、不填湖。

（3）建设空间管制

现状村内零星的建设用地建议通过土地整理、宅基地置换等方式逐渐向村庄建设边界内集中。规划村庄建设用地应按照以下规则进行村庄建设用地空间管制。

农村住宅：规划新申请的宅基地，应在划定的宅基地范围内，优先利用村内空闲地、闲置宅基地和未利用地。

根据《宁夏回族自治区土地管理条例》（2022年修订版）要求，新建住宅的宅基地面积（包括附属用房、庭院用地）使用水浇地的，每户不得超过270㎡；使用平川旱作耕地的，每户不得超过400㎡；使用山坡地的，每户不得超过540㎡。住房应体现地方特色，符合村庄整体景观风貌控制性要求。

在路边新建农房时，距县道不少于10米，距乡道不少于5米，距村主要道路不少于3米；沿山体周边建设时，不得新增削坡建房，距山体护坡沿不少于6米；沿河溪建房时，距河溪边沿不少于15米。因道路退缩造成原有宅基地无法建房的，由镇、村另行规划村民集中建房用地，确保新农村建设健康有序发展。

产业发展：经营性建设用地建筑密度需控制在70%以下，建筑高度不超过18米（若该经营性建设用地靠近文保单位，则限高需按文物保护相关控制要求进行调整），容积率不超过2.0。

经营性建设用地调整应经村民小组确认，由村委会审查同意，逐级报村庄规划原审批机关批准。

基础设施和公共服务设施：不得占用交通用地建房，在村内主要道路两侧建房应后退3米。村内供水、污水处理设施以及房屋排水接口需经村委会确认后再进行建设。村民不得随意占用垃圾收集点、公厕、污水处理设施等基础设施用地及综合服务站、基层综合性文化服务中心、卫生室、养老和教育等公共服务设施用地。

弹性管控：对规划期内确定使用，但暂时无法明确具体规划用途的建设用地，采取留白方式处理，暂不确定具体规划用地性质，为未来的布局优化、项目落地预留空间。后续使用留白用地，应符合国家和自治区相关规定要求。暂时无法明确具体地块及规模边界的项目，在用地规划图中采用点位预制的方法，表达项目的类别和意向性位置，并纳入项目清单管理，后续可根据项目建设需要再确定具体边界、规模和相应的规划管控要求。在不突破规划建设用地规模、不占用永久基本农田和生态保护红线的前提下，村庄规划中预留一定比例的建设用地。